UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL Ejercicios capítulo 3
CARRERA: Telecomunicaciones ASIGNATURA: Comunicaciones Analógicas NIVEL: SEXTO PARALELO: A DOCENTE: Ing. Juan Pablo Pallo, Mg.
Capítulo 3 Tema: Transmisión por modulación de amplitud

Ejercicio 1

Para un modulador Double Side Band Full Carrier (DSBFC) con una frecuencia de portadora con una señal moduladora máxima de , determinar:

Límites de frecuencias de bandas laterales inferior y superior.

Ancho de banda

Trazar el espectro de las frecuencias de salida

a) Límites.

b) Ancho de banda.

c) Trazar el espectro de las frecuencias de salida.

107KHz 100KHz 93KHz

AB=14KHz

Ejercicio 2

Una entrada a un modulador convencional AM es una portadora de 400KHz con amplitud de 30Vp, la segunda entrada es una señal modulada de 5KHz con amplitud de 10Vp, calcular:

Las frecuencias superior e inferior.

Coeficiente de modulación.

Porcentaje de coeficiente de modulación.

Amplitud máxima de la portadora y voltajes de las frecuencias laterales.

Amplitud máxima y mínima de la envolvente.

Ecuación de la onda modulada.

Trazar el espectro de salida.

Trazar la envolvente de salida.

a) Frecuencias superior e inferior.

b) Coeficiente de modulación

c) Porcentaje de coeficiente de modulación.

d) Amplitud máxima de la portadora y voltajes de las frecuencias laterales.

Amplitud fli y fls = 4.99Vp

e) Amplitud máxima y mínima de la envolvente.

f) Ecuación de la onda modulada.

g) Trazar el espectro

30Vp

4.99Vp 4.99Vp

395KHz 405KHz 400KHz

h) Trazar la envolvente

40Vp

20Vp

Ejercicio 3

Una estación de radio transmite una señal AM con una portadora de 1 MHz y una señal moduladora de 5 kHz. La amplitud de la portadora es 10 V, y la amplitud de la señal moduladora es 4 V.

a) Calcular el coeficiente de modulación

b) Determinar la frecuencia de las bandas laterales.

c) Calcular el ancho de banda total de la señal AM.

Solución

a) Calcular el coeficiente de modulación (m).

El coeficiente de modulación m se calcula como:

b) Determinar la frecuencia de las bandas laterales.

c) Calcular el ancho de banda total de la señal AM.

El ancho de banda total (BW) de una señal AM es el doble de la frecuencia de la señal moduladora: